규  격  서

[LED 안내전광판]

업체명 : 주식회사 유시스

1. 적용범위 및 (상품)분류

1.1 적용범위

광원을 평면에 배열하여 문자나 동영상 등 정보를 전달하기 위한 표식장비로 재료는 LED, PCB, 컨트롤러, 프레임 등을 사용하여 완성된 제품

1.2 분류 [물품분류번호 : 5512190301, 품명 : (안내)전광판]

순번	상품정보			픽셀피치 (mm)	모듈크기 (mm) 가로*세로	모듈수량 (ea)	정격소비 전력 (W)	휘도 (cd/m²)
	식별번호	규격명 (표면표출방식 포함)	크기(mm) 가로 × 세로 × 높이
1	25592382	USS in 1.25P (COB)	600×337.5×31	1.25	150×168.75	8	90W 이하	600이상
2	25592383	USS in 1.56P (SMD)	600×337.5×31	1.56	300×168.75	4	90W 이하	600이상
3	25592384	USS in 1.87P (SMD)	600×337.5×31	1.87	300×168.75	4	90W 이하	600이상
4	25592385	USS in 2.5P (SMD)	480×480×50.8	2.5	240×240	4	120W 이하	600이상
5	25854367	USSin1.25NP (COB)	600x337.5x31	1.25	150x168.75	8	120W 이하	600이상
6	26045350	USSin1.25NPGOB (GOB)	600x337.5x41	1.25	150x337.5	4	120W 이하	600이상
7	26045347	USSin1.56NPSMD (SMD)	600x337.5x41	1.56	150x337.5	4	120W 이하	600이상
8	26045346	USSin1.56NPGOB (GOB)	60x337.5x41	1.56	150x337.5	4	120W 이하	600이상
9	26045349	USSin1.87NPSMD (SMD)	60x337.5x41	1.87	150x337.5	4	120W 이하	600이상
10	26045348	USSin1.87NPGOB (GOB)	60x337.5x41	1.87	150x337.5	4	120W 이하	600이상
11	25854366	USSin2.5NP (SMD)	480x480x50.8	2.5	240x240	4	120W 이하	600이상

2. 적용자료 및 문서

다음에 나타낸 규격은 이 규격서에 인용됨으로써 규정일부를 구성하거나 관련되는 규격이다.

발행년도가 표시된 것이 유효하지만, 모든 규격은 개정될 수 있으므로 최신판을 적용한다.

◇ 전파법 제58조의2(방송통신기기의 적합성평가) 및 제58조의3(적합성평가의 면제)

◇ 방송통신 기자재 등의 적합성 평가에 관한 고시(전파연구소고시 제2024-12호, 2024.7.24.)

◇ 전자기적합성(EMI 또는 EMS)-측정일반  KS C 9832, KS C 9835

◇ KS Q 1003 랜덤 샘플링검사 방법

◇ 「환경표지대상제품 및 인증기준」 EL 265 LED 전광판

3. 필요조건

3.1 재료

물품식별 번호	규격명	(대) 당 자재소요량			원산지 또는 조립·가공국	인증서
		주요(핵심) 부품명	주요부품규격 (크기 : ㎜)	수량 (개)
25592382	USS in 1.25 P	LED 모듈	150 x 168.75	8		R-R-Uss-Ussin1_25P
		캐비닛(함체)	600 x 337.5 x 31	1
		SMPS	모델명 : SMP-120SP 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 120W	1	대한민국
		리시빙카드	480 x 270 (Pixel)	1
25592383	USS in 1.56 P	LED 모듈	300 x 168.75	4		R-R-Uss-Ussin1_56P
		캐비닛(함체)	600 x 337.5 x 31	1
		SMPS	모델명 : SMP-120SP 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 120W	1	대한민국
		리시빙카드	384 x 216 (Pixel)	1
25592384	USS in 1.87 P	LED 모듈	300 x 168.75	4		R-R-Uss-Ussin1_87P
		캐비닛(함체)	600 x 337.5 x 31	1
		SMPS	모델명 : SMP-120SP 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 120W	1	대한민국
		리시빙카드	320 x 180 (Pixel)	1
25592385	USS in 2.5 P	LED 모듈	240 x 240	4		R-R-Uss-Ussin2_5P
		캐비닛(함체)	480 x 480 x 50.8	1
		SMPS	모델명 : SMP-120SP 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 120W	1	대한민국
		리시빙카드	192 x 192 (Pixel)	1
25854367	USSin1.25NP (COB)	LED 모듈	150*168.75	8		R-R-Uss-USSin1_25NP
		캐비닛(함체)	600*337.5*31	1
		SMPS	모델명 : SMP-200W 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 200W	1	대한민국
		리시빙카드	480 x 270 (Pixel)	1
26045350	USSin1.25NPGOB (GOB)	LED 모듈	150*337.5	4		R-R-Uss-1_25NPGOB
		캐비닛(함체)	600*337.5*41	1
		SMPS	모델명 : SMP-200W 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 200W	1	대한민국
		리시빙카드	480 x 270 (Pixel)	1
26045347	USSin1.56NPSMD (SMD)	LED 모듈	150*337.5	4		R-R-Uss-1_56NPSMD
		캐비닛(함체)	600*337.5*41	1
		SMPS	모델명 : SMP-200W 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 200W	1	대한민국
		리시빙카드	384 x 216 (Pixel)	mm
26045346	USSin1.56NPGOB (GOB)	LED 모듈	150*337.5	4		R-R-Uss-1_56NPGOB
		캐비닛(함체)	600*337.5*41	1
		SMPS	모델명 : SMP-200W 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 200W	1	대한민국
		리시빙카드	384 x 216 (Pixel)	mm
26045349	USSin1.87NPSMD (SMD)	LED 모듈	150*337.5	4		R-R-Uss-1_87NPSMD
		캐비닛(함체)	600*337.5*41	1
		SMPS	모델명 : SMP-200W 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 200W	1	대한민국
		리시빙카드	384 x 180 (Pixel)	mm
26045348	USSin1.87NPGOB (GOB)	LED 모듈	150*337.5	4		R-R-Uss-1_87NPGOB
		캐비닛(함체)	600*337.5*41	1
		SMPS	모델명 : SMP-200W 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 200W	1	대한민국
		리시빙카드	384 x 180 (Pixel)	mm
25854366	USSin2.5NP (SMD)	LED 모듈	240*240	4		R-R-Uss-USSin2_5NP
		캐비닛(함체)	480*480*50.8	1	대한민국
		SMPS	모델명 : SMP-200W 입력 AC 220V / 출력 DC 5V, 200W	1
		리시빙카드	192 x 192 (Pixel)	mm

<주의사항>

① 주요(핵심)부품 4가지 중 1가지 이상은 원산지 또는 조립·가공국이 대한민국이어야하며 상기 표의 원산지 또는 조립·가공국 란에 해당기자재만 “대한민국 표기”(나머지는 빈칸)

② 주요(핵심) 부품의 원산지 또는 조립·가공국에 대한 판단은 원가(노무비 포함) 기준으로 함

③ 물품식별번호의 규격(모델)는 전자파인증 등 법적인증 제출

3.2 형태

목록정보시스템 상에 기재한 상품 공통속성정보의 식별번호, 규격명, 사진과 동일하게 제시

No.	물품식별번호	규격명	제품사진
1	25592382	USS in 1.25 P
2	25592383	USS in 1.56 P
3	25592384	USS in 1.87 P
4	25592385	USS in 2.5 P
5	25854367	USSin1.25NP (COB)
6	26045350	USSin1.25NPGOB (GOB)
7	26045347	USSin1.56NPSMD (SMD)

No.	물품식별번호	규격명	제품사진
8	26045346	USSin1.56NPGOB (GOB)
9	26045349	USSin1.87NPSMD (SMD)
10	26045348	USSin1.87NPGOB (GOB)
11	25854366	USSin2.5NP (SMD)

3.3 제조 및 가공(제조 과정, 도면 또는 단면도 명시)

1) 제조 과정 설명

가) 전원선 및 SMPS 조립

캐비닛 전원선 조립 및 캐비닛 SMPS 안착

SMPS 고정클립 및 고정볼트 체결

SMPS 전원입력 커넥터 연결

나) 통신Board 및 리시빙 카드 조립

통신Board 리시빙 카드 삽입 및 고정

통신Board Ass’y 캐비닛 안착 및 SMPS DC 출력부와 통신 Board 연결

다) 캐비닛부 연결 및 LED 모듈 조립

캐비닛 전원 입출력선 연결

캐비닛 간 통신 LAN 포트 연결

LED 모듈 부착

라) 화면 검사 및 프로그램 설정

검사용 컨트롤러 후면부 통신 LAN 포트에 Cable 연결

영상신호 Cable로 검사용 컨트롤러와 PC 연결

PC 프로그램 설정

마) 공정 및 출하 검사

2) 도면 명시

(아래 도면 등은 예시이며 자사 규격에 맞게 작성하되 정면, 측면, 후면에 관련 규격 제시)

1. 물품식별번호 : 25592382		정면도
측면도	후면도

2. 물품식별번호 : 25592383		정면도
측면도	후면도

3. 물품식별번호 : 25592384		정면도
측면도	후면도

4. 물품식별번호 : 25592385		정면도
측면도	후면도

5. 물품식별번호 : 25854367		정면도
측면도	후면도

6. 물품식별번호 : 26045350		정면도
측면도	후면도

7. 물품식별번호 : 26045347		정면도
측면도	후면도

8. 물품식별번호 : 26045346		정면도
측면도	후면도

9. 물품식별번호 : 26045349		정면도
측면도	후면도

10. 물품식별번호 : 26045348		정면도
측면도	후면도

11. 물품식별번호 : 25854366		정면도
측면도	후면도

3.5 기능 및 성능

3.5.1 기능

안내전광판은 이에 국한되지는 않지만 다음의 기능을 가져야 한다.

1) 관공서 및 학교 등 정보제공, 광고 및 안내시스템 기능으로 사용할 수 있어야 한다.

2) 운영프로그램이 정상적으로 동작 되어야 한다.

3) 기존 운영 컴퓨터를 활용할 수 있도록 컨트롤러를 통하여 영상입력단자(DVI, HDMI, DP 등)를  연결할 수 있어야 한다.

4) 품질성능기준의 시험항목에 대해서는 “방송통신발전기본법, 전기통신사업법 및 전파법”에 의한        기준에 적합하여야 하며, 이는 전자파적합 등록증으로 대신할 수 있다.

3.5.2 성능

「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 등에 따른 시험방법과 기준에 적합하여야 하고,        4.2 시험방법의 품질기준에 적합하여야 한다.

3.5.3 마감 및 외관

1) 외관상 현저한 흠, 도장 및 도금의 불량, 비틀림 등의 결점이 없어야 한다.

2) 통상의 사용 상태에서 위험이 생길 우려가 없는 것으로 형상이 바르고 조립 상태가 양호하며,

또한 구조적 동작이 원활하여야 한다.

3) 전기 절연물 및 열 절연물은 접촉부 또는 주위 온도에 충분히 견딜 수 있어야 한다.

4) 기체의 재료는 통상의 사용 상태에서 온도에 견디고, 가연성 물질이 아니어야 한다.

4. 검사 및 시험

4.1 검사

4.1.1 검사물의 크기 및 구성 방법

매회 납품하는 양을 1 Lot로 한다.

4.1.2 시료의 크기 및 채취 방법

4.2항에 따른 전 항목 시험을 할 수 있는 시험 시료를 KS Q 1003(랜덤 샘플링검사 방법)에 따른다.

4.1.3 검사 방법

검사 방법은 4.2항의 시험방법에 따라 시험하여 전 항목이 합격하면 그 Lot는 합격으로 한다.

4.2 시험방법

순번	시험항목	품질기준	시험방법
1	정격소비전력(W)	정격소비전력은 시험방법에 따른 계산치 값 이하 이어야 함	환경표지대상제품 및 인증기준 EL265 4.2 정격소비전력 에 따름 (단, EL265로 인증받은 제품은 시험면제 가능)
2	누설전류	접촉전류, 보호 도체 전류 전기적 화상에 보호되어야 함	KS C IEC 60598-1의 10.3절 에 따른 시험에 적합하여야 함.
3	절연저항	최소 절연저항 및 전기적 강도 시험에 적합하여야 함	KS C IEC 60598-1의 10.2절 에 따른 시험에 적합하여야 함.
4	내한성	정상 점등되어야 하며, 배선구조와 기능에 장애가 없어야 함	KS C 7659 7.5절에 따라 LED전광판은 30분 점등, 30분 소등 상태로 –30℃±5℃에 따라 10시간 시험한다.
5	내열성	배선구조와 기능에 장애가 없어야 함	KS C 7659 7.5절에 따라 LED전광판은 30분 점등, 30분 소등 상태로 70℃±5℃에 따라 10시간 시험함
6	휘도	환경표지대상제품 및 인증기준 EL265 5.1 휘도 기준	환경표지대상제품 및 인증기준 EL265 8.4 휘도 및 색도 시험방법에 따름 (단, EL265로 인증받은 제품은 시험면제 가능)
7	색도	환경표지대상제품 및 인증기준 EL265 5.2 색도 기준	환경표지대상제품 및 인증기준 EL265 8.4 휘도 및 색도 시험방법에 따름 (단, EL265로 인증받은 제품은 시험면제 가능)
8	전자파 적합	KS C 9832 및 KS C 9835에 적합할 것	「방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시」 전문(국립전파연구원고시 제2024-12호 2024.7.24.) 에 따라 시험하였을 때 적합하여야 함. (단, 전자파인증을 받은 제품은 시험면제 가능)

5. 포장 및 표시

5-1 포장 : 운반 및 적재 시 제품의 손상 및 유실을 방지하기 위하여 정해진 포장 재료를 이용

하고 순서와 방법에 맞는 포장을 하도록 한다.

5-2 표시 : 제품명/주의사항/제조사연락처/AS전화번호를 표기한다

5-3 주기 : 주의사항명기

6. 기타 참고사항

- 하자담보 책임보수 기간은 2년으로 한다.